
L1111100_S:
  IN   r4, r0
  BRU  r4
  BLRB_u10 ERROR
  BLRF_u10 L000_Y
  BLRF_u10 L00_X
  BLRF_u10 L00_Y
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 L0_X
  BLRF_u10 L0_Y
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 ERROR
  BLRF_u10 L01_Y
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 ERROR
  BLRB_u10 L111_UX
  BLRF_u10 L1111_UY
